术中放疗系统采购需求参数

1. 射线性质：X射线,能量：≤50kV。
2. 电压:220V-240V;50Hz-60Hz。
3. 灵活性:系统操作简便，可在不同手术室间灵活移动，不需任何辅助移动设备，整机可一人推动。
4. 放射防护:更换铅门，铅玻璃即可开展治疗。