福建省肿瘤医院采购调研公告
第一部分 须知前附表
	序号
	主　　　要　　　 内　　　 容

	1
	项目1：医院信息国产化设备(磁盘阵列、交换机等)；
项目2：医院信息国产化设备（服务器）  

	2
	调研报名时间： 2026 年7月 15日至 7月21日 (节假日除外)8：00-12：00或14：30-17：30(北京时间）
调研会时间： 2026 年7月 24日 15:00

	3
	文件正本壹份,副本叁份胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。

	4
	文件递交处：福建省肿瘤医院网络技术中心

	5
	上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。

	6
	采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。



地　址： 福建省福州市福马路420号 
福建省肿瘤医院科研楼四楼网络技术中心
邮　编： 350014　 
报名联系电话：0591-62002097、83660063-8822、83660063-8279 
联系人： 杜工、郑工
第二部分 具体要求
1、 采购内容
本次调研设项目1、项目2，每个项目均分低配、高配两种配置版本。参与本次调研报名的供应商、厂商，须针对两种版本分别提交完整配置参数、技术方案、分项报价及总价，不得合并报价。报名参与本次调研的供应商或厂家可自行选择报名单个项目或同时报名两个项目。
项目1 低配版
	序号
	设备名称
	配置要求
	数量

	1
	国产化交换机
	1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；
2、整机支持≥48个万兆光口，≥6个40G光口；配置≥4个可插拔风扇模块，交流双电源；
3、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6；
4、设备CPU和转发芯片为国产芯片；
5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击；
6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；
7、配置≥48个10G多模光模块，≥2个40G多模光模块；
8、提供5年原厂维保服务；
	4台

	2
	国产化光纤交换机
	1、整机能够支持≥48个64G SFP+端口；本次激活≥48个32G端口；含≥48个32Gb多模光模块；配置双电源；
2、支持 E 端口、F 端口、M 端口、D 端口和 EX 端口；
3、支持8、16、32和64G端口速度自适应；
4、支持基于帧的链路捆绑，每条ISL捆绑链路最多8个SFP+端口；每条ISL捆绑链路最高512Gb/s的吞吐量；
5、提供5年原厂维保服务；
	2台

	3
	国产化光纤交换机扩容
	1、对现网存储光纤交换机SNS 3664进行端口扩容；
2、扩容≥24个32Gb激活端口授权，提供≥24个32Gb多模SFP光模块；
	2台

	4
	国产磁盘阵列
	1、全闪存架构存储，可支持FC，iSCSI，NFS，CIFS，S3协议；
2、本次共配置≥2个控制器，存储系统共配置≥1TB缓存；
3、控制器采用Active- Active架构，LUN无归属；
4、存储控制器采用国产ARM架构CPU，存储系统总核心数为≥192个物理核，CPU主频为≥2.6GHz；
5、存储系统配置≥4张接口卡；共计提供≥8个32Gb FC端口（含多模光模块）、≥8个10Gb ETH端口（含多模光模块）；
6、存储系统支持Raid6；
7、本次配置NVME SSD硬盘，≥20TB可用容量；
8、配置图形化的存储管理界面；配置精简配置、快照、远程复制、克隆、双活、重删压缩功能；
9、提供5年原厂维保服务。
	2台


项目1 高配版
	序号
	设备名称
	配置要求
	数量

	1
	国产化交换机
	1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；
2、整机支持≥48个万兆光口，≥6个40G光口；配置≥4个可插拔风扇模块，交流双电源；
3、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6；
4、设备CPU和转发芯片为国产芯片；
5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击；
6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；
7、配置≥48个10G多模光模块，≥2个40G多模光模块；
8、提供5年原厂维保服务；
	4台

	2
	国产化光纤交换机
	1、整机能够支持≥48个64G SFP+端口；本次激活≥48个32G端口；含≥48个32Gb多模光模块；配置双电源；
2、支持 E 端口、F 端口、M 端口、D 端口和 EX 端口；
3、支持8、16、32和64G端口速度自适应；
4、支持基于帧的链路捆绑，每条ISL捆绑链路最多8个SFP+端口；每条ISL捆绑链路最高512Gb/s的吞吐量；
5、提供5年原厂维保服务；
	2台

	3
	国产化光纤交换机扩容
	1、对现网存储光纤交换机SNS 3664进行端口扩容；
2、扩容≥24个32Gb激活端口授权，提供≥24个32Gb多模SFP光模块；
	2台

	4
	国产磁盘阵列
	1、全闪存架构存储，可支持FC，iSCSI，NFS，CIFS，S3协议；
2、本次共配置≥2个控制器，存储系统共配置≥1TB缓存；
3、控制器采用Active- Active架构，LUN无归属；
4、存储控制器采用国产ARM架构CPU，存储系统总核心数为≥192个物理核，CPU主频为≥2.6GHz；
5、存储系统配置≥4张接口卡；共计提供≥8个32Gb FC端口（含多模光模块）、≥8个10Gb ETH端口（含多模光模块）；
6、存储系统支持Raid6；
7、本次配置NVME SSD硬盘，≥40TB可用容量；
8、配置图形化的存储管理界面；配置精简配置、快照、远程复制、克隆、双活、重删压缩功能；
9、提供5年原厂维保服务。
	2台



项目2 低配版
	序号
	设备名称
	配置要求
	数量

	1
	国产化数据库服务器-1
	1、CPU：配置≥2颗C86-4G架构处理器（每CPU≥2.5GHz主频，≥32核，支持超线程）；
2、内存：配置≥6*64GB DDR5内存；整机可提供≥16个内存插槽；
3、硬盘：配置≥2块960GB SSD硬盘；
4、Raid卡：配置≥1块12Gb Raid卡，支持Raid0/1/10；
5、网络端口：配置≥2*GE电口，≥4*10GE光口（含光模块），≥2块双端口32Gb HBA卡（含光模块）；
6、电源：配置≥2个交流电源；
7、管理：配置≥1个管理口，提供全面的故障诊断、运维和远程管理的功能；
8、提供5年原厂维保服务；
9、须包含接入到现网国产虚拟化平台的软件授权，实现资源统一管理，无须新建虚拟化平台；
	2台

	2
	国产化数据库服务器-2
	1、CPU：配置≥2颗ARM架构处理器（每CPU≥2.6GHz主频，≥32核，支持超线程）；
2、内存：配置≥6*64GB DDR5内存；整机可提供≥16个内存插槽；
3、硬盘：配置≥2块960GB SSD硬盘；
4、Raid卡：配置≥1块12Gb Raid卡，支持Raid0/1/10；
5、网络端口：配置≥4*GE电口，≥4*10GE光口（含光模块），≥2块双端口32Gb HBA卡（含光模块）；
6、电源：配置≥2个交流电源；
7、管理：配置≥1个管理口，提供全面的故障诊断、运维和远程管理的功能；
8、提供5年原厂维保服务；
9、须包含接入到现网国产虚拟化平台的软件授权，实现资源统一管理，无须新建虚拟化平台；
	3台

	3
	国产化应用服务器
	1、CPU：配置≥2颗ARM架构处理器（每CPU≥2.6GHz主频，≥32核，支持超线程）；
2、内存：配置≥6*64GB DDR5内存；整机可提供≥16个内存插槽；
3、硬盘：配置≥2块960GB SSD硬盘；
4、Raid卡：配置≥1块12Gb Raid卡，支持Raid0/1/10；
5、网络端口：配置≥4*GE电口，≥4*10GE光口（含光模块），≥2块双端口32Gb HBA卡（含光模块）；
6、电源：配置≥2个交流电源；
7、管理：配置≥1个管理口，提供全面的故障诊断、运维和远程管理的功能；
8、提供5年原厂维保服务；
9、须包含接入到现网国产虚拟化平台的软件授权，实现资源统一管理，无须新建虚拟化平台；
	5台


项目2 高配版
	序号
	设备名称
	配置要求
	数量

	1
	国产化数据库服务器-1
	1、CPU：配置≥2颗C86-4G架构处理器（每CPU≥2.5GHz主频，≥32核，支持超线程）；
2、内存：配置≥8*64GB DDR5内存；整机可提供≥16个内存插槽；
3、硬盘：配置≥2块960GB SSD硬盘；
4、Raid卡：配置≥1块12Gb Raid卡，支持Raid0/1/10；
5、网络端口：配置≥2*GE电口，≥4*10GE光口（含光模块），≥2块双端口32Gb HBA卡（含光模块）；
6、电源：配置≥2个交流电源；
7、管理：配置≥1个管理口，提供全面的故障诊断、运维和远程管理的功能；
8、提供5年原厂维保服务；
9、须包含接入到现网国产虚拟化平台的软件授权，实现资源统一管理，无须新建虚拟化平台；
	2台

	2
	国产化数据库服务器-2
	1、CPU：配置≥2颗ARM架构处理器（每CPU≥2.6GHz主频，≥32核，支持超线程）；
2、内存：配置≥8*64GB DDR5内存；整机可提供≥16个内存插槽；
3、硬盘：配置≥2块960GB SSD硬盘；
4、Raid卡：配置≥1块12Gb Raid卡，支持Raid0/1/10；
5、网络端口：配置≥4*GE电口，≥4*10GE光口（含光模块），≥2块双端口32Gb HBA卡（含光模块）；
6、电源：配置≥2个交流电源；
7、管理：配置≥1个管理口，提供全面的故障诊断、运维和远程管理的功能；
8、提供5年原厂维保服务；
9、须包含接入到现网国产虚拟化平台的软件授权，实现资源统一管理，无须新建虚拟化平台；
	3台

	3
	国产化应用服务器
	1、CPU：配置≥2颗ARM架构处理器（每CPU≥2.6GHz主频，≥32核，支持超线程）；
2、内存：配置≥8*64GB DDR5内存；整机可提供≥16个内存插槽；
3、硬盘：配置≥2块960GB SSD硬盘；
4、Raid卡：配置≥1块12Gb Raid卡，支持Raid0/1/10；
5、网络端口：配置≥4*GE电口，≥4*10GE光口（含光模块），≥2块双端口32Gb HBA卡（含光模块）；
6、电源：配置≥2个交流电源；
7、管理：配置≥1个管理口，提供全面的故障诊断、运维和远程管理的功能；
8、提供5年原厂维保服务；
9、须包含接入到现网国产虚拟化平台的软件授权，实现资源统一管理，无须新建虚拟化平台；
	5台






二、其他要求
1、本项目实施主要包含：各硬件设备上架、软硬件安装调试、系统集成以及涉及相关虚拟机迁移、变更工作；
2、本预算价包含设备价格、实施费用（含相关光纤辅材，机柜整理及设备接地服务）、集成费用及约定保修期内的维修及服务费用等，本预算价为含税开票价格。

三、调研说明
报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。
1、 报名时请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介（可含提供设备彩页等）、参与人员授权等相关授权、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）。
2、 采购调研会时提交相关材料纸质胶装1正3副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。
2.1、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。
2.2、提供业绩清单及近3年省内同类项目中标案例；
3、本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；不做参与投标的限制条件；
4、上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；
5、参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟内（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（发送邮件到wlb@fjzlhospital.com，并提供U盘留档）。
项目文件回执单
请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院网络技术中心报名。
	序号
	项目名称
	数量
	品牌及型号

	1
	 
	 
	

	2
	 
	 
	




公司名称：
联系人：　 
联系电话：
公司盖章：


                                     福建省肿瘤医院
                                        年  月  日
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