**福建省肿瘤医院屋面螺杆式风冷热泵机组维修招标采购公告（二次招标）**

**一、招标项目概况和范围**

1. 项目名称：福建省肿瘤医院屋面螺杆式风冷热泵机组维修
2. 项目地点：福马路420号。
3. 招标范围和内容：详见本项目维修清单。
4. 承包方式：包工包料。
5. 工期要求：合同签订后，接甲方通知后，10个工作日内完工，要求不影响医院的正常工作。
6. 控制价：15万元。
7. 质保期：壹年，自工程竣工验收合格之日算起。

**二、投标人资格要求及审查办法**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求。
3. 委托代表人资格证明书（附法人及委托人身份证）。
4. 财务状况报告（最近一个年度经审计的财务报告或资信证明或投标担保函）；
5. 参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺。
6. 资格审查采用方式：资格后审。
7. 本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。
8. 投标人应通过“信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/))”、“中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))”查询并打印相应的信用记录。
9. 投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任，并列入医院供应商黑名单，院方有权在今后采购活动中拒绝接受其投标材料。
10. 现场勘察：本次招标，采购人不统一组织勘察现场。各潜在投标人若需要查勘现场，应事先与采购人联系现场勘察事宜。
11. 上述提供材料均须加盖公章。

**三、招标文件的获取**

1、本招标项目不采用电子招投标。

2、凡有意参加投标者，均可在福建省肿瘤医院官网（https://www.fjzl.com.cn）下载与本项目相关的招标信息（包括招标文件、招标文件补充说明等），并于2024年8月5日至2024年8月7日(节假日除外)8：00-12：00或14：30-17：30，携带加盖公章的营业执照复印件、介绍信前往福建省肿瘤医院总务科报名。

项目联系人：陈女士 联系电话：0591-62752801

**四、答疑截止时间**

投标人若要求澄清招标文件，应在获取招标文件截止时间后的2个工作日内提出，招标人将随时解答。

**五、投标文件的要求及递交**

1. 投标文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。投标文件未胶装密封将导致其投标文件被拒绝。
2. 投标文件递交的截止时间：2024年8月8日09:00，提交地点为福建省肿瘤医院总务科，未送达指定地点或逾期送达者拒收。

**六、开标评标时间地点**

1、开标时间：2024年8月8日09:00时

2、评标时间：开标后即开始评标。

3、地点：福建省肿瘤医院科研楼一楼总务科

备注：

1. 未参加报名的潜在投标人，其投标文件将被拒绝。

2.若有涉及招标文件内容更正，请各潜在投标人密切关注福建省肿瘤医院官网通知，以最新公告为准。

**八、评标原则及办法**

1. 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
2. 评标方法：竞争性谈判。
3. 投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

**九、合同条款内容及签订**

1. 合同专用条款内容依照国家规范文本，合同通用条款内容解释依照国家规范文本。
2. 合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

**十、付款方式与条件**

经甲方验收合格后，支付合同金额的100%。

**十一、其他未详尽事宜**

依照国家政府采购有关规定。

**十二、工程量清单**

1.工程量清单每一个子目只允许有一个报价，没有填入单价或价格的， 其费用视为已分摊在工程量清单中的其他相关子目单价或价格中。

**十三、监督电话**

在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。

 福建省肿瘤医院

2024年8月2日

报价内容一览

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 招标方式 | 控制价 | 数量 | 要求 |
| 福建省肿瘤医院屋面螺杆式风冷热泵机组维修招标采购项目 | 竞争性谈判 | 15万 | 详见附件 | 详见附件 |

备注：1、如双方对招标内容产生歧义，最终解释权归采购人。

**附件1：**

1. **技术服务要求**

**约克风冷热泵机组信息：**



**★采购清单**

**压缩机维修清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容/产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 压缩机轴承YSPA-AC系列 | 个 | 11 |
| 2 | RC-2-930A-H压缩机线圈 | 个 | 1 |
| 3 | 压缩机维修衬垫 | 套 | 1 |
| 4 | 活塞环组YSPA-AC系列 | 套 | 1 |
| 5 | 冰龙冷媒R134a | 公斤 | 136 |
| 6 | 约克压缩机润滑油 | 5GAL/桶 | 3 |
| 7 | 维修人工 | 项 | 1 |
| 8 | 氮气（含运费/搬运费/租金） | 项 | 1 |
| 9 | 现场冷媒回收、保压、冲注和调试费用 | 项 | 1 |
|  | 吊装费 | 项 | 1 |
| 10 | 运输费（含木托） | 项 | 1 |

**控制单元部分维修清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容/产品名称 | 单位 | 数量 |
| 5 | 控制柜主板1501004509 | 个 | 1 |
| 6 | 启动柜主板1507006858 | 个 | 1 |
| 7 | 启动柜继电器板257005 | 个 | 1 |
| 8 | 更换接触器A370D-30 | 套 | 1 |
| 9 | 控制柜重新布线 | 项 | 1 |

1. **人员要求**

1、**投标人应为本项目配备的维修人员，需具有行政主管部门颁发的“制冷与空调设备安装修理作业”证书，提供证书复印件和投标人为其缴纳的投标截止时间前6个月内任意一个月的社保证明材料，加盖投标人公章。**

1. **在更换配件时，需要遵守相关的安全操作规程，确保人员和设备的安全。**
2. **在更换配件过程中，更换人员应与用户保持有效沟通，及时报告更换进展和可能的问题。**
3. **在维修完成后，应向用户解释故障原因、维修措施和后续保养建议。**
4. **维修服务完成后，应整理并提交相关的验收文档记录。质量要求**

**6、必须使用正规、原厂或经认证的配件。配件应与原设备兼容，能够完全匹配并正常工作，严禁使用劣质或不明来源的配件。更换后原设备不因更换配件产生不必要的故障或性能下降。提供承诺函，格式自拟。**

1. **更换配件人员应具备专业的技能和知识，熟悉中央空调系统的结构和工作原理，能够准确诊断问题并采取有效的维修措施。更换配件过程应遵循相关的技术规范和标准，避免因操作不当导致的设备损坏或二次故障。（**评审项12**）**
2. **更换配件后，应进行全面的测试和调试，确保中央空调系统能够正常运行并满足使用要求。**
3. **测试和调试过程中，应关注系统的性能参数、运行稳定性和安全性等方面，确保系统处于最佳状态。**
4. **如果存在性能下降或潜在故障，应及时采取措施进行改进或调整，以提高设备的稳定性和可靠性。**
5. **其他要求**

**1、中标人应对所供配件提供不少于12个的保修期，自配件实际收贷之日起计算。提供承诺函，格式自拟。**

1. 商务条款

**1、报价要求**

本项目采用**固定单价模式**（清单及施工图所需的一切费用均计入报价），包括但不仅限于：制造、运输、装卸、保险、保管、安装、调试、验收、设备及材料费、图纸二次优化、施工界面、系统对接、专项竣工验收费、第三方检测机构检测所产生的一切费用、成本、利润、税金、人员培训费、风险费、总包管理及施工配合费、售后服务费、代理费等。投标人应对本项目所有子目、内容进行投标报价，应报而未报价的、漏报的、规范内已含的而未报的等所有涉及一切内容及费用均视为已包含在投标报价中，结算时不作任何调整（除应采购人同意设计变更增加的内容）。

**2、工作范围**

（1）采购人的工作范围：提供工程安装所需要的辅助条件。

（2）中标人的工作范围：中标人需按采购文件中的要求的项目内容完成设备材料的采购、制造、运输、装卸、保险、就位、成品保管、安装、调试、培训、检验、验收、质保期内的维修保养，包项目验收通过等。并按工作顺序提交所需所有资料（无论其是否被明细列在合同文件中），资料的提供必须符合本章的有关要求并按时递交。一些虽由中标人完成的工程但与第三方完成的工程密切相关，由中标人提出要求，提供相关专业协商解决方案。

（3）中标人须提供以下工作服务但不仅限于以下：

按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

运输及卸货：负责设备运输至建设工地并负责卸货现场存放场地；

到货验收：货到现场，需方和供方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，供方应妥善保管（需防潮、防盗）。未经需方同意，供方不得擅自拆箱。需方在接到供方开箱安装通知后，派员7天内会同供方进行货物清点验收，若发现货物与装箱单数目不符，供方须在接到需方在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由供方负责，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。在供货期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除供方对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除供方对相应设备的责任。

现场保管：需方提供现场的设备存放场地，供方负责派专人对设备进行保管。

供方负责产品就位、产品安装和调试。

产品保护：产品安装过程中、安装完毕、调试试运行合格至相关部门检验合格前，以及检验合格至交付需方这个阶段中，供方采取相应措施对现场设备进行保护，以免设备受到损伤。如出现设备损伤，则供方需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行调换。

检验：供方须做好并通过相关部门对产品的检验，并取得合格证。

按承诺完成质保期内的售后服务工作。

**3、保质期**

3.1▲保质期：质保期为**1年**，时间从设备全部安装、调试、试运行合格签字验收之日起，质保期内应保证所有产品、系统正常运行，污水处理出水指标满足规范要求。

**4、供货期**

供货期：**合同签订生效后10日历天**。投标人在投标时应充分考虑设备生产及供货时间提前或延后的影响，不得因采购人提前或延后要求供货而增加任何费用。

**一、投标书**

致：福建省肿瘤医院

1、根据你方项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、条款、数量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）**：**  （小写： ）的投标报价并按上述条款、标准要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证质量达到**投标须知、投标文件等规定**标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

附件：报价清单

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期： 年 月 日

附件：投标报价清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**二、投标委托代表人资格证明书**

单位名称：

地址：

姓名： 性别：年龄： 职务： 系委托代表人。为施工、竣工和保修项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

投标人（盖章）：

年 月 日

**三、投标承诺书**

我司承诺对项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。

我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。

我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

**四、投标方案**

**五、投标人提交的其它材料**