鼻咽镜系统（含镜子）采购需求参数

（1）具有窄带成像技术可进行内镜特殊光观察，用于早癌筛查

（2）主机可兼容摄像头、电子镜、纤维镜及光学视管镜。

（3）可连接频闪光源，实现电子软镜频闪

（4）治疗镜具有弯曲功能: 向上≥130°，向下≥130°