**手术显微镜需求参数**

1、具备术中血管荧光造影造影功能。

2、工作距离≥600mm，满足深部手术需要。

3、双激光辅助聚焦功能。

4、需具备高分辨率与大景深。

5、氙灯照明系统：≥300W氙灯。

6、对面助手镜具备独立调焦功能。