# 福建省肿瘤医院网络流量牵引系统设备

# 网超品牌论证公告

**第一部分 须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | 调研报名时间： 2025 年 8 月 20日至 8 月 26 日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：30(北京时间）  调研会时间： 2025 年 8 月 29日 9:00 |
| 3 | 文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处：福建省肿瘤医院网络技术中心 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |
| 6 | 采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号

福建省肿瘤医院科研楼四楼网络技术中心

邮　编： 350014

报名联系电话： 0591-83660063-8822

联系人： 钱工、郑工

第二部分 具体要求

**一、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合同包** | **名称** | **数量** | **预算（万元）** |
| **（一）** | 网络流量牵引系统 | 1台 | 25 |

1. **技术及服务要求**

1、合同包（一）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **数量** | **技术参数要求** |
| 1 | 网络流量牵引系统（网络流量复制器） | 1台 | 1.标准机架式设备，模块化设计，标配≥6个千兆电口、≥4个千兆SFP接口，≥3个扩展槽；≥2个USB口，≥1个COM口，≥32G SSD固态盘；网络吞吐量不小于30Gbps；三年质保；  2.支持串联部署、旁路部署、混合部署；支持在虚拟机上安装流量探针（中间件）实现虚拟化平台的网络流量采集；  3.网络接口可以灵活配置为输入和输出接口；支持1:N的数据分流和N:1的流量汇聚；  4.支持同源同宿，保证会话完整性，避免hash负载均衡后输出的网口流量会话不一致问题；  5.支持基于流量入网口、出网口、VLAN、源MAC、目的MAC、Server、Client、SrvPort、CliPort、协议进行流量过滤；（提供功能截图）  6.支持基于SIP（源IP）、DIP（目的IP）、SP（源端口）、DP（目的端口）、PROTO（协议）五元组进行流量负载均衡；（提供功能截图）  7.支持配置多条流量取证规则，将流量报文存储为pcap格式文件；（提供功能截图）  8.针对每条取证规则，支持设置每次取证所存储的文件大小，支持基于入口、VLAN、源MAC、目的MAC、Client、Server、CliPort、SrvPort、协议九元组进行取证数据报文过滤；（提供功能截图）  8.支持流量取证功能，针对每条取证规则，支持配置取证时间，在设定的时间范围（时间段）或相对时间（例如按每天，或按周、月）内进行取证；（提供功能截图）  9.支持B/S操作界面，支持全中文操作，支持Web界面完成系统支持的所有功能配置。 |

1. **其他要求**

1、本项目为交钥匙工程，设备安装、系统集成、软件客户化均由成交人负责。提供各设备上架调试、系统集成等软硬件安装安装工作，同时结合医院现有设备及应用情况，实施现有及本项目规划、等保安全、系统集成、数据迁移、协助完成医院评审工作包括但不限于三级等保评审、电子病历评审、互联互通评审等各项工作。

2、本项目系统需符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019（三级）要求（下文简称：三级等保2.0），并在三级等保2.0评审中协助完成本系统评审工作。

3.本次采购的网络流量牵引系统（网络流量复制器）支持与医院现有的网络流量牵引系统（网络流量复制器）无缝对接。

4.本项目涉及的安全设备安装调试并经验收合格后，应对采购方的相关人员提供关于系统应用时技术和操作方面的培训。相关培训费用应包含在投标总价中。

1. **调研说明**

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近3年省内同类项目中标书（如有）；

5、本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；不做参与投标的限制条件；

6、上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

7、参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、安全能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（提供U盘留档）。

**项目文件回执单**

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院网络技术中心报名。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

福建省肿瘤医院

年 月 日