福建省肿瘤医院彩色多普勒超声诊断仪

采购项目性能需求调研公告
我院拟采购彩色多普勒超声诊断仪（预算价：540万元，3套），按照采购管理要求，拟对该项目开展性能需求调研。调研报名时间：2026年7月16日至2026年7月23日17点，调研时间：2026年7月24日下午15点，调研地址：设备科会议室，具体详情可咨询我院设备科,联系电话：0591-62752532,联系人：何先生。报名及调研过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407，83660063-8405。
有意向参与的厂家或经销商，请按要求制作报名回执单、产品彩页、参与人员授权等相关授权、厂家授权、营业执照、医疗器械注册证、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、报名联系人医社保证明等材料，加盖公章扫描成pdf格式，进行线上报名。同时需上传产品介绍PPT（ppt格式）。
	合同包
	名称
	数量
	预算（万元）

	一
	彩色多普勒超声诊断仪
	3
	540


参考参数（供参考）：

1.超声主机须具备国家三类医疗器械注册证;

2.平台与硬件需具备:

(1)核心平台:全数字化多波束形成器架构，支持原始数据实时处理与存储，具备高动态范围(≥120dB)及宽频带处理能力。

(2)存储与接口:主机配备固态硬盘≥512GB-1TB、机械硬盘≥1TB;具备标准DICOM3.0接口，支持与医院HIS/RIS/PACS系统无缝对接;配备高清视频输出接口(HDMI/DVI)及≥4个USB接口。.

(3)探头配置5把:主机探头接口≥4个，无针式设计，支持探头即插即用;需配备腹部、浅表、血管、心脏(支持高帧率心脏成像与心肌应变分析)及腔内(经阴道/直肠两用)探头，覆盖凸阵、线阵、相控阵等类型;腹部探头、腔内探头需配备出厂穿刺架。

(4)软件与高级功能：内置AI智能诊断辅助系统，支持AI病灶识别/自动测量/结构化报告生成等；具备实时融合成像、超分辨率造影成像、剪切波弹性成像、超微血流成像、造影定量分析功能等；所有高级软件模块均通过国家NMPA认证，支持远程升级与云端协同。
地址：福建省福州市福马路420号省肿瘤医院劳服公司三楼设备科
电话：0591-62752532
联系人：何先生

                                 福建省肿瘤医院
                                 2026年7月16日        
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公司名称：
联系人：　
联系电话：
公司盖章：
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